|  |  |
| --- | --- |
|  | Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o. o.  ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn  tel./fax. 55 279 33 19, 55 279 39 19; e-mail: [biuro@wodociagikwidzyn.pl](mailto:biuro@wodociagikwidzyn.pl) |

Załącznik 1

***Opis przedmiotu umowy***

**Zadanie:** Obsługa i eksploatacja przepompowni ścieków należących do PW-K   
 Kwidzyn Sp. z o.o.

**Opis:** Praca polegająca na utrzymywaniu w ciągłym ruchu przepompowni ścieków, usuwaniu   
 awarii, wywozie osadu i innych nieczystości stałych.

**Podstawowe obowiązki wykonawcy:**

1. Utrzymanie w czystości pomp i studni:
   * Czyszczenie pomp z osadu i tłuszczy oraz w sytuacji zapchania udrożnienie wirnika,
   * Czyszczeni studni z osadów i innych nieczystości stałych tj. tłuszcze, szmaty itp. (oczyszczenie dna studni z osadu, boków studni, prowadnic, gruszek, sond, kabli)
   * W okresie zimowym rozmrożenie przepompowni, pomp itp.
   * Przepompownie powinny być czyszczone sukcesywnie Obrębami w taki sposób, aby nie dopuścić zatłuszczeniu. W okresie rozliczeniowym w miarę możliwości każda z przepompowni sieciowych powinna być czyszczona minimum dwa razy.
2. Awarie przepompowni ścieków muszą być usuwane natychmiast, zarówno awarie zgłoszone przez Zamawiającego, przez mieszkańców, czy wykryte przez Wykonawcę,
3. Przepompownie sieciowe powinny być obsługiwane na bieżąco, natomiast przepompownie przydomowe tylko w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju awarii (awaria pompy, sterowania, zapchanie, zamarznięcie).
4. Mapa przepompowni ścieków (PDF) stanowi Załącznik 2. Mapa w formacie DWG dostępna jest u Zamawiającego.
5. Zestawienie przepompowni wraz z podziałem na obręby i ilościami podano w Załączniku 3.
6. Wszelkie uszkodzenia, braki, elementy do wymiany Wykonawca zgłasza bezpośrednio Inwestorowi.
7. Wszelkie zniszczenia i usterki z winy wykonawcy będą skutkowały pomniejszeniem wynagrodzenia o kwotę powstałej szkody.
8. Wykonawca wypełnia swoje obowiązki od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 a w soboty w godzinach od 9 do 13. Awarie powstałe w tych godzinach muszą być usunięte bezzwłocznie, bez względu na godzinę usunięcia awarii.
9. Wykonawca ma obowiązek zapewnić pracownikom przebywającym na terenie przepompowni ścieków środki ochrony życia i zdrowia dostosowane do warunków występujących przy wykonywaniu w/w prac.
10. Umowa zostanie zawarta z dniem 01.03.2012 r. na okres 2 lat.
11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z fakturą dokumentację fotograficzną za rozliczany okres, na zdjęciach powinna być widoczna data i godzina wykonanego zdjęcia. Każda obsługiwana przepompownia powinna być udokumentowana fotografią, będzie to podstawa do wypłaty wynagrodzenia.
12. Termin zapłaty faktury powinien wynosić nie mniej niż 14 dni.

**Zamawiający:**

1. Zobowiązuje się do:

* Zaopatrzenia wykonawcy w wodę potrzebną do płukania/czyszczenie studni,
* Zapewnienia miejsca wywozu nieczystości,
* Obsługi elektrycznej przepompowni,
* Rozliczenia faktury na podstawie dostarczonej dokumentacji fotograficznej,
* Zapłaty faktury w terminie 14 dni.

1. Wszelki materiał do sprawnego działania przepompowni i zabezpieczenia terenu wokół niej leży po stronie Inwestora, czyli:

* Pompy,
* Okablowanie,
* Szafki elektryczne
* Ogrodzenie
* Kłódki
* Łańcuchy,
* Sondy,
* Gruszki,
* Itp.